{
	"folders": [
		{
			"path": "."
		}
	],
	"settings": {
		"files.associations": {
            "uart.h": "c",
            "usb_data.h": "c",
            "man_control_start.h": "c",
            "uart2.h": "c",
            "sys.h": "c",
            "t5los8051.h": "c",
            "user.h": "c",
            "him_showdata.h": "c",
            "string.h": "c",
            "types.h": "c",
            "mw_rtc.h": "c",
            "mw_io_ctrl.h": "c",
            "app_io_ctrl.h": "c",
            "bsp_io.h": "c",
            "mw_adc_ctrl.h": "c",
            "app_hardware.h": "c",
            "app_formula_manage.h": "c",
            "mw_run_mode_manage.h": "c",
            "mw_anim.h": "c",
            "mw_soft_timer.h": "c",
            "app_dwin_gui.h": "c",
            "bsp_common.h": "c",
            "app_common.h": "c",
            "app_alarm.h": "c",
            "app_soft_timer.h": "c",
            "custom_motor_protocol.h": "c",
            "bsp_uart.h": "c",
            "dwin_dgus.h": "c",
            "custom_motor.h": "c",
            "motor_task.h": "c",
            "modbus.h": "c",
            "wtvb01_485.h": "c",
            "imu_task.h": "c",
            "screen_comm.h": "c",
            "bsp.h": "c",
            "bsp_system.h": "c",
            "mw_led.h": "c",
            "bsp_usart.h": "c",
            "stm32f10x_usart.h": "c",
            "bsp_gpio.h": "c",
            "stm32f10x.h": "c",
            "stm32f10x_rcc.h": "c",
            "stm32f10x_gpio.h": "c",
            "stm32f10x_tim.h": "c",
            "app_led.h": "c",
            "mw_printf.h": "c",
            "stdint.h": "c",
            "misc.h": "c",
            "mw_bluetooth.h": "c",
            "hc06.h": "c",
            "public_diy.h": "c",
            "bsp_timer.h": "c",
            "bsp_led.h": "c",
            "stm32f10x_conf.h": "c",
            "stdio.h": "c",
            "mw_debug_log.h": "c",
            "bsp_motor.h": "c",
            "mw_motor.h": "c",
            "app_motor.h": "c",
            "mw_ir_controller.h": "c",
            "app_ir_controller.h": "c",
            "bsp_oled.h": "c",
            "oled.h": "c",
            "w25q64.h": "c",
            "bsp_flash.h": "c",
            "myspi.h": "c",
            "w25q64_ins.h": "c",
            "app_rt_tem_humidity.h": "c",
            "mw_dht11.h": "c",
            "app_iic_comm.h": "c",
            "mw_cycle_queue.h": "c",
            "app_global.h": "c",
            "pcf8563.h": "c",
            "mw_rtc_define.h": "c",
            "core_cm3.h": "c",
            "system_stm32f10x.h": "c",
            "app_rtc.h": "c",
            "ir_controller.h": "c",
            "tb6612.h": "c",
            "oled_font.h": "c",
            "mw_oled.h": "c"
        },
        "workbench.settings.useSplitJSON": false,

		
		
	},
	
}